(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.4+dfsg1-1~bpo10+1)
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 22)
    (tracks 35)
    (zones 0)
    (modules 2)
    (nets 25)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.1)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes false)
      (usegerberadvancedattributes false)
      (creategerberjobfile false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "/home/pi/Desktop/3.1 gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(U1-Pad24)")
  (net 2 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 3 "Net-(U1-Pad23)")
  (net 4 "Net-(U1-Pad22)")
  (net 5 "Net-(U1-Pad21)")
  (net 6 "Net-(U1-Pad20)")
  (net 7 "Net-(U1-Pad19)")
  (net 8 "Net-(U1-Pad18)")
  (net 9 "Net-(U1-Pad17)")
  (net 10 "Net-(U1-Pad16)")
  (net 11 "Net-(U1-Pad15)")
  (net 12 "Net-(U1-Pad14)")
  (net 13 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 14 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 15 "Net-(U1-Pad10)")
  (net 16 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 17 "Net-(U1-Pad8)")
  (net 18 "Net-(U1-Pad7)")
  (net 19 "Net-(U1-Pad6)")
  (net 20 "Net-(U1-Pad5)")
  (net 21 "Net-(U1-Pad4)")
  (net 22 "Net-(U1-Pad3)")
  (net 23 "Net-(U1-Pad2)")
  (net 24 "Net-(U1-Pad1)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(U1-Pad1)")
    (add_net "Net-(U1-Pad10)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad14)")
    (add_net "Net-(U1-Pad15)")
    (add_net "Net-(U1-Pad16)")
    (add_net "Net-(U1-Pad17)")
    (add_net "Net-(U1-Pad18)")
    (add_net "Net-(U1-Pad19)")
    (add_net "Net-(U1-Pad2)")
    (add_net "Net-(U1-Pad20)")
    (add_net "Net-(U1-Pad21)")
    (add_net "Net-(U1-Pad22)")
    (add_net "Net-(U1-Pad23)")
    (add_net "Net-(U1-Pad24)")
    (add_net "Net-(U1-Pad3)")
    (add_net "Net-(U1-Pad4)")
    (add_net "Net-(U1-Pad5)")
    (add_net "Net-(U1-Pad6)")
    (add_net "Net-(U1-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad8)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
  )
  (module Keebio-Parts:ArduinoProMicro-Mini-USB-ZigZag (layer F.Cu) (tedit 5EADCE30)
    (at 89.68 68.3 270)
    (fp_text reference U2 (at 0 1.125 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ProMicro (at 0 -1 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 24 thru_hole circle (at -13.97 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(U1-Pad24)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 2 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at -6.35 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(U1-Pad21)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 9.8914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 10.3486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad1)"))
  )
  (module Keebio-Parts:ArduinoProMicro-ZigZag (layer F.Cu) (tedit 5EADCDDF)
    (at 89.68 68.3 270)
    (fp_text reference U1 (at 0 1.625 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value ProMicro (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user ST (at -8.91 -5.04) (layer B.SilkS))
    (fp_text user TX0/D3 (at -13.97 3.571872) (layer F.SilkS))
    (fp_text user TX0/D3 (at -13.97 3.571872) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D2 (at -11.43 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user D0 (at -1.27 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user D1 (at -3.81 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user GND (at -6.35 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user GND (at -8.89 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user D4 (at 1.27 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user C6 (at 3.81 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user D7 (at 6.35 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user E6 (at 8.89 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B4 (at 11.43 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B5 (at 13.97 5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B6 (at 13.97 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B2 (at 11.43 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B3 (at 8.89 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B1 (at 6.35 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user F7 (at 3.81 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user F6 (at 1.27 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user F5 (at -1.27 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user F4 (at -3.81 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user VCC (at -6.35 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user ST (at -8.92 -5.73312) (layer F.SilkS))
    (fp_text user GND (at -11.43 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user RAW (at -13.97 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user RAW (at -13.97 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -11.43 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user VCC (at -6.35 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user F4 (at -3.81 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user F5 (at -1.27 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user F6 (at 1.27 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user F7 (at 3.81 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B1 (at 6.35 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B3 (at 8.89 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B2 (at 11.43 -5.461) (layer F.SilkS))
    (fp_text user B6 (at 13.97 -5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B5 (at 13.97 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user B4 (at 11.43 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user E6 (at 8.89 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D7 (at 6.35 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user C6 (at 3.81 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D4 (at 1.27 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -8.89 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user GND (at -6.35 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D1 (at -3.81 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D0 (at -1.27 5.461) (layer B.SilkS))
    (fp_text user D2 (at -11.43 5.461) (layer B.SilkS))
    (pad 24 thru_hole circle (at -13.97 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 1 "Net-(U1-Pad24)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 13.97 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 2 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 23 thru_hole circle (at -11.43 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 3 "Net-(U1-Pad23)"))
    (pad 22 thru_hole circle (at -8.89 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 4 "Net-(U1-Pad22)"))
    (pad 21 thru_hole circle (at -6.35 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 5 "Net-(U1-Pad21)"))
    (pad 20 thru_hole circle (at -3.81 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 6 "Net-(U1-Pad20)"))
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 7 "Net-(U1-Pad19)"))
    (pad 18 thru_hole circle (at 1.27 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 8 "Net-(U1-Pad18)"))
    (pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 9 "Net-(U1-Pad17)"))
    (pad 16 thru_hole circle (at 6.35 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 10 "Net-(U1-Pad16)"))
    (pad 15 thru_hole circle (at 8.89 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 11 "Net-(U1-Pad15)"))
    (pad 14 thru_hole circle (at 11.43 -7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 12 "Net-(U1-Pad14)"))
    (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 -7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 13 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 11 thru_hole circle (at 11.43 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 14 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 10 thru_hole circle (at 8.89 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 15 "Net-(U1-Pad10)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 6.35 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 16 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 17 "Net-(U1-Pad8)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 1.27 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 18 "Net-(U1-Pad7)"))
    (pad 6 thru_hole circle (at -1.27 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 19 "Net-(U1-Pad6)"))
    (pad 5 thru_hole circle (at -3.81 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 20 "Net-(U1-Pad5)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -6.35 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 21 "Net-(U1-Pad4)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -8.89 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 22 "Net-(U1-Pad3)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -11.43 7.3914 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 23 "Net-(U1-Pad2)"))
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.8486 270) (size 1.7526 1.7526) (drill 1.0922) (layers *.Cu *.SilkS *.Mask)
      (net 24 "Net-(U1-Pad1)"))
    (model /Users/danny/Documents/proj/custom-keyboard/kicad-libs/3d_models/ArduinoProMicro.wrl
      (offset (xyz -13.96999979019165 -7.619999885559082 -5.841999912261963))
      (scale (xyz 0.395 0.395 0.395))
      (rotate (xyz 90 180 180))
    )
  )
  (gr_text JLCJLCJLCJLC (at 86.5 67.46 270) (layer F.SilkS))
  (gr_text TOP (at 90.16 81.8) (layer F.SilkS))
  (gr_text RBbr2 (at 89.74 82.54) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 77.1 52.86) (end 101.95 52.86) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 77.1 83.82) (end 101.95 83.82) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 77.1 52.86) (end 77.1 83.82) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 101.95 52.86) (end 101.95 83.82) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
